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Mercedes-Benz Trucks Powerliner: nuova generazione di catena cinematica con consumo di carburante ridotto del 4%
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Nuova generazione di catena cinematica Powerliner con motori OM 470 e OM 471 perfezionati e cambi e assali coordinati.
Fino al 4% in meno di consumo di carburante rispetto a un modello precedente con specifiche analoghe. 
Più potenza e coppia e migliore guidabilità; logica coerente del downspeeding può ridurre anche il consumo di carburante e la rumorosità.
Concepito per Euro VI e, conforme alle nuove norme di legge in materia di rumorosità dall'inizio della produzione e predisposto per Euro 7.
Introduzione a partire da aprile 2027 nei veicoli Mercedes-Benz Trucks; nuova generazione di motori anche per gli autobus Daimler.
Stina Fagerman, Presidente Mercedes-Benz Trucks Customer Region Europe: "Questo crea una base importante per la competitività a lungo termine dei nostri veicoli a trazione convenzionale."
Leinfelden-Echterdingen/Hannover - Con il Powerliner, la Mercedes-Benz Trucks continua a sviluppare sistematicamente le sue tradizionali tecnologie della catena cinematica e presenta una nuova generazione di autocarri. Nel nuovo Powerliner il motore, il cambio, gli assali e altri componenti sono coordinati come un sistema integrato. La loro interazione ottimizzata consente un risparmio di carburante fino al 4% rispetto a un veicolo precedente con specifiche analoghe. [footnoteRef:2]

Allo stesso tempo i clienti beneficiano di una erogazione della coppia e della potenza migliorate, di una migliore maneggevolezza e di un maggiore comfort nei lunghi viaggi. La nuova generazione di catene cinematiche sarà introdotta a partire da aprile 2027 nei veicoli Mercedes-Benz Trucks.

La nuova generazione di motori verrà impiegata anche nei veicoli della Daimler Buses. Ciò crea le basi per un approccio tecnologico condiviso tra i diversi segmenti di veicoli all'interno di Daimler Truck.

Con il Powerliner, Mercedes-Benz Trucks sottolinea l'importanza della moderna tecnologia di combustione interna per le applicazioni in cui rendimento, durata, autonomia e flessibilità d'impiego rimangono fabbisogni chiave. Allo stesso tempo, la nuova generazione di motori è stata sviluppata tenendo conto dei futuri requisiti di legge in materia di emissioni, rumorosità e rendimento del carburante.

"Con il Powerliner combiniamo ciò che è fondamentale per i nostri clienti nell'attività quotidiana: elevato rendimento, affidabilità ed un’esperienza di guida appagante. Grazie all'ottimizzazione della catena cinematica, nel confronto tra i veicoli sottostanti è possibile ottenere un risparmio di carburante fino al 4%, combinando al contempo un'elevata efficienza con prestazioni e una guidabilità migliorate. Inoltre, durante lo sviluppo abbiamo tenuto conto dei requisiti legali attuali e prevedibili in materia di emissioni e rumorosità. Ciò crea un'importante base per la competitività a lungo termine dei nostri veicoli a trazione convenzionale", ha affermato Stina Fagerman, Presidente Mercedes-Benz Trucks Customer Region Europe.

Fino al 4% in meno di consumo di carburante grazie alla catena cinematica ottimizzata

L'obiettivo principale dello sviluppo era l'ulteriore miglioramento del rendimento complessivo. Il motore, il cambio e gli assali sono stati appositamente armonizzati tra loro. Inoltre, sono stati ulteriormente perfezionati il sistema di post-trattamento dei gas di scarico e le strategie di comando e di esercizio.

L'interazione di queste misure consente di risparmiare fino al 4% di carburante. Ciò può contribuire a ridurre i costi totali di esercizio e a sostenere le aziende di trasporto nell'utilizzo dei loro veicoli in modo ancora più redditizio.

Il sistema di post-trattamento dei gas di scarico ottimizzato e le nuove logiche di esercizio sono concepiti per soddisfare i fabbisogni della norma sui gas di scarico Euro VI e per l'intera durata utile del veicolo. È disponibile anche la certificazione per il funzionamento con carburante XTL EN 15940 a zero emissioni di CO₂. [2: 1 Dati riferiti a un Actros L 4x2 LS 1850 equipaggiato con la nuova generazione di motori Powerliner e a un veicolo precedente 1851 equipaggiato in modo analogo con il motore OM 471 di terza generazione.] 



Tecnologia motore migliorata per efficienza e rendimento

Il cuore della nuova catena cinematica del Powerliner è costituito dai motori OM 470 e OM 471 perfezionati. Le tecnologie motoristiche ottimizzate offrono miglioramenti tangibili nell'uso quotidiano: maggiore rendimento, curva caratteristica della coppia e potenze ottimizzate.
La moderna architettura del motore è concepita per ottimizzare la combustione e ridurre le perdite per attrito. Tra questi figurano un nuovo sistema di iniezione diesel, turbocompressori sviluppati internamente e specifici per l'impiego e un circuito dell'olio ottimizzato.
Nell'uso pratico ciò significa una disponibilità anticipata della potenza e un maggiore rendimento nell'uso quotidiano. Le curve di potenza e di coppia sono state perfezionate in modo tale che la forza motrice sia disponibile in modo affidabile anche ai bassi regimi del motore.

Pronto per le emissioni e il fabbisogno di rumorosità futuri

Oltre all'efficienza e al rendimento, lo sviluppo ha tenuto conto anche dei fabbisogni legali attuali e futuri, La nuova generazione di catene cinematiche è concepita per la norma Euro VI e e predisposta dal punto di vista del design per la futura norma antinquinamento Euro 7. In fase di sviluppo sono stati presi in considerazione anche i futuri fabbisogni di rumorosità.

OM 470: peso ridotto per massimizzare il carico utile nel trasporto distributivo
L'OM 470 è concepito per il trasporto a corto raggio pesante e per impieghi sensibili al carico utile. Tre livelli di potenza coprono queste aree di impiego e offrono flessibilità per diverse attività di trasporto. Una curva caratteristica della coppia ottimizzata permette una erogazione fluida della potenza.
La gamma di potenza dell'OM 470 spazia da 265 kW/360 CV a 300 kW/408 CV e 335 kW/455 CV. La potenza massima viene raggiunta a 1.500 giri/min. La coppia massima è di 1.800 Nm, 2.000 Nm o 2.200 Nm a seconda del livello di potenza. La coppia è disponibile già a regimi del motore ben inferiori a 1.000 giri/min e raggiunge il suo picco a 1.100 giri/min.

OM 471: prestazioni superiori per il trasporto a lungo raggio e le applicazioni più impegnative
Nel trasporto a lungo raggio e nelle applicazioni gravose, l'OM 471 è concepito per un design potente e un elevato rendimento. Quattro livelli di potenza ampliano la gamma di applicazioni per compiti di trasporto impegnativi.
L'ottimizzazione della curva di coppia e di potenza (POWER CURVE) favorisce un sostegno sicuro anche a bassi regimi del motore. La gamma di potenza dell'OM 471 si estende da 310 kW/421 CV a 330 kW/449 CV, 365 kW/500 CV e arriva alla nuova potenza massima di 400 kW/550 CV. A seconda del livello di potenza, il motore eroga una coppia massima di 2.200 Nm, 2.500 Nm, 2.650 Nm o 2.800 Nm. La coppia massima è disponibile già a regimi del motore ben al di sotto di 1.100 giri/min e raggiunge il suo picco a 1.100 giri/min.
Il miglioramento delle curve caratteristiche del motore verso il concetto di downspeeding è un fattore chiave per la riduzione del consumo di carburante e dei livelli di rumorosità. Il Powerful Engine Brake supporta inoltre la decelerazione del veicolo, può alleggerire il freno di servizio e contribuire al sostegno dei costi di manutenzione.

Progettato in modo coerente per ridurre la velocità

Il Powerliner è stato sviluppato appositamente per l'impiego a bassi regimi del motore. Il concetto di riduzione della velocità può contribuire a ridurre il consumo di carburante e la rumorosità, aumentando al contempo il comfort di marcia sulle lunghe distanze.
Un fattore decisivo è la stretta messa a punto di motore, cambio e assali. In combinazione con la strategia di downspeeding, i rapporti al ponte più lunghi supportano regimi del motore più bassi a velocità di crociera. Per i tipici impieghi nel trasporto a lungo raggio si consiglia il rapporto al ponte lungo di i = 2,278 in combinazione con i il motore OM 471 ed il cambio G 291.
Gamma di cambi come elemento importante per rendimento e comfort di marcia
Il cambio è parte integrante dell'intero sistema Powerliner. Dalle applicazioni leggere ai trasporti pesanti, la gamma di cambi copre un'ampia gamma di applicazioni. Con un'ampia spaziatura dei rapporti i cambi G 291 e G 340 supportano la strategia di downspeeding e consentono rapporti al ponte più lunghi.
Allo stesso tempo, la maggiore escursione dei rapporti di trasmissione consente una più fine spaziatura dei rapporti alle basse velocità del veicolo. Ciò può favorire manovre più precise e un migliore controllo del mezzo. Cambi marcia più rapidi e una maggiore manovrabilità contribuiscono inoltre a un’esperienza di guida ancora più sicura e confortevole.
Le varianti G 211 e G 230 sono concepite come efficienti soluzioni di design leggero per l'OM 470 e per impieghi moderati. I modelli G 291 e G 340 sono disponibili per impieghi medi e pesanti. La G 280 completa la gamma per impieghi particolarmente pesanti e specializzati, in particolare in combinazione con Turbo Retarder Clutch o con prese di forza al motore di grandi dimensioni.
Prestazioni di trasmissione sicure nell'uso quotidiano
Oltre all'efficienza e al rendimento, la guidabilità è stata al centro dello sviluppo. Cambi marcia più rapidi, una curva caratteristica della coppia e della trasmissione di potenza ottimizzata e un comportamento di manovra più preciso sono a sostegno di un'esperienza di guida sicura. La taratura di motore, cambio e assi coniuga un elevato rendimento con una migliore maneggevolezza e un eccellente comfort nei lunghi viaggi.
I regimi del motore più bassi a velocità di crociera possono ridurre il livello di rumorosità nella cabina di guida e favorire una guida rilassata sui lunghi tragitti. L'interazione di motore, cambio, assali e impianto frenante coniuga un elevato rendimento con un'esperienza di guida confortevole.
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Dichiarazioni previsionali
Il presente documento contiene dichiarazioni previsionali che riflettono le nostre attuali opinioni su eventi futuri. Le parole "obiettivo", "ambizione", "anticipare", "assumere", "credere", "stimare", "aspettarsi", "intendere", "può", "può", "potrebbe", "pianifica", Le dichiarazioni previsionali sono contraddistinte da parole come "proiettare", "dovrebbero" e simili. Queste dichiarazioni sono soggette a molti rischi e incertezze, tra cui un'evoluzione negativa delle condizioni economiche globali, in particolare un calo della domanda nei nostri mercati più importanti; un deterioramento delle nostre possibilità di rifinanziamento sui mercati creditizi e finanziari; eventi di forza maggiore, tra cui disastri naturali, pandemie, atti di terrorismo, disordini politici, conflitti armati, incidenti industriali e i loro effetti sulle nostre attività di Sales, Acquisti, Produzione o Servizi finanziari; variazioni dei tassi di cambio, delle disposizioni doganali e del commercio estero; un cambiamento nelle preferenze dei consumatori; una possibile mancanza di accettazione dei nostri prodotti o servizi, che limita la nostra capacità di ottenere prezzi e di utilizzare adeguatamente le nostre capacità produttive; aumenti dei prezzi del carburante o delle materie prime; interruzione della produzione dovuta a carenza di materiali, scioperi dei lavoratori o insolvenza dei fornitori; un calo dei prezzi di rivendita dei veicoli usati; l'attuazione efficace di misure di riduzione dei costi e di ottimizzazione dell'efficienza; le prospettive di business delle società in cui deteniamo una partecipazione significativa; l'attuazione con successo di collaborazioni strategiche e joint venture; modifiche di leggi, norme e direttive governative, in particolare quelle relative alle emissioni dei veicoli, al consumo di carburante e alla sicurezza; la risoluzione di indagini governative in sospeso o di indagini richieste dai governi e la conclusione di procedimenti legali futuri in sospeso o minacciati; e altri rischi e incertezze, alcuni dei quali sono descritti nella sezione "Risk and Opportunity Reports" dell'attuale Annual Reports. Qualora uno dei suddetti fattori di rischio o di incertezza dovesse verificarsi, o se i presupposti alla base delle dichiarazioni previsionali dovessero rivelarsi errati, i risultati effettivi potrebbero differire in misura sostanziale dai risultati indicati in tali dichiarazioni o implicitamente espressi. Non intendiamo aggiornare costantemente le affermazioni su avvenimenti futuri né ci assumiamo alcun obbligo al riguardo, in quanto le affermazioni si basano esclusivamente sulle condizioni esistenti il giorno della loro pubblicazione.

Daimler Truck in breve
Daimler Truck è uno dei principali costruttori di veicoli industriali al mondo, con 35 sedi principali e circa 100.000 dipendenti  in tutto il mondo. Con 130 anni di eredità, risalenti all'invenzione dei primi autocarri e autobus, Daimler Truck si impegna in un senso chiaro: Per tutti coloro che mantengono il mondo in movimento. Insieme ai suoi partner globali, l'azienda sta plasmando il futuro del trasporto con l'ambizione di essere il produttore leader di autocarri e autobus del settore. Daimler Truck si concentra sulla fornitura di soluzioni di trasporto conformi alle norme che consentano ai nostri clienti di avere successo nei rispettivi mercati. L'azienda opera in quattro segmenti chiave: autocarri nordamericani (Freightliner, Western Star, autobus Thomas Built), autocarri Mercedes-Benz (incluso BharatBenz), autobus Daimler (Mercedes-Benz e Setra) e autocarri Daimler Truck Financial Services. Il portafoglio di Daimler Truck comprende autocarri leggeri, medi e pesanti per il trasporto a lungo raggio, la distribuzione, l'edilizia, l'impiego professionale e la difesa. Nel segmento degli autobus l'azienda offre autobus urbani, scuolabus, autobus turistici e autotelai per autobus. Oltre alla vendita di veicoli, Daimler Truck offre anche prodotti finanziari, servizi After-Sales, soluzioni digitali e di connettività.
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